Антенный комплекс 10-ти диапазонный всенаправленный, транспортный
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	Наименование параметра
	Значение

	Диапазоны частот, МГц
	300-400, 400-500, 600-700, 700-800, 800-900, 900-1100, 1150-1280, 2400-2500, 5100-5300, 5700-5900

	Коэффициент усиления, дБи
	3 +/-1

	КСВН
	не более 2

	Поляризация
	вертикальная

	Направленность по горизонтали/вертикали, град
	360/90

	Импеданс, Ом
	50

	Диапазон рабочих температур, град. Цельсия
	от -30 до +65

	Степень защиты
	IP68

	Масса, кг
	1,3
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