Антенный комплекс 10-ти диапазонный направленный, мобильный
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	Наименование параметра
	Значение 1

	Диапазоны частот, МГц
	300-5900

	Коэффициент усиления, дБи
	5/7/14/16 +/-1

	КСВН
	до 2

	Поляризация
	линейная

	Направленность по горизонтали/вертикали, град
	60/60

	Импеданс, Ом
	50

	Диапазон рабочих температур, град. Цельсия
	от -30 до +65

	Степень защиты
	IP68

	Масса, кг
	4,7
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