Антенный комплекс 20-ти диапазонный направленный
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	Наименование параметра
	Значение
(антенна 1)
	Значение
(антенна 2)

	Диапазоны частот, МГц
	100-200, 200-400, 400-700, 700-1020, 1500-1800, 1800-2100, 2100-2400, 2400-2700, 2700-2850, 2850-3000
	3000-3300, 3300-3600, 3600-3900, 4200-4500, 4500-4800, 4800-5100, 5100-5300, 5300-5600, 5600-5900, 5900-6200

	Коэф. усиления, дБи
	3-13 +/-1
	14-16 +/-1

	КСВН
	до 2
	до 2

	Поляризация
	вертикальная
	вертикальная

	Направленность по горизонтали/вертикали, град
	60/15
	60/15

	Импеданс, Ом
	50
	50
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