Система мониторинга радиоэлектронной обстановки
 «ПИОНЕР-18»
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	Наименование параметра
	Значение

	Назначение
	Детекция, РЭР, Видеоперехват

	Дальность обнаружения, м
	до 1200

	Диапазон частот, МГц
	100-8000

	Время работы от АКБ, час
	>5 

	Масса, кг
	1

	Интерфейсы подключения
	зу

	Диапазон рабочих температур, град. Цельсия
	от -10 до +40
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