Станция радиоэлектронной борьбы универсальная
«ЧАСТОКОЛ – 10»
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	Наименование параметра
	Значение

	Количество диапазонов, шт.
	10

	Радиус действия, м
	до 1000

	Режим работы
	непрерывный

	Время работы от сети 220в
	не ограничено

	Время работы от АКБ 24В 100А/ч, час
	1,5

	Масса, кг
	24,5

	Диапазон рабочих температур, град. Цельсия
	от -10 до +40

	Диапазоны частот, МГц

* указан стандартный набор частот, возможна комплектация другими диапазонами 
	300-400, 400-500, 600-700, 700-800, 800-900, 900-960, 1160-1280, 2400-2500, 5150-5350, 5725-5850
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