Мост-ПЧ, Связующее устройство между ПИОНЕР-18 и ЧАСТОКОЛ -10.
Функции: Соединяет детектор и станцию
Регулятор порога срабатывания
Кнопка ручного запуска, индикация питания
Полностью совместим со штатным кабелем пульта Частокол-10
