Мачта телескопическая для антенн направленных стационарных
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	Наименование параметра
	Значение

	Высота свернутой мачты, м
	2,46

	Высота развернутой мачты, м
	6

	Максимальная масса поднимаемого устройства, кг
	30

	Количество колен
	4

	Масса
	22,5

	Максимальная скорость ветра при использовании, м/с
	15
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